
**Inštalacijski stiki**

1. Enopolni stik:




**Opis**: Enopolni stik se uporablja za vklapljanje in izklapljanje enega ali več porabnikov iz enega mesta.

**Kosovnica**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaporedna št. | Material | Količina |
| 1. | Varovalka 6A | 1 kom. |
| 2. | Baterija 9V | 1 kom. |
| 3. | Enopolno stikalo | 1 kom. |
| 4. | Žarnica | 2 kom. |

2. Serijski stik:




**Opis**:

Serijski stik se uporablja za vklapljanje in izklapljanje dveh porabnikov iz enega mest.

**Kosovnica**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaporedna št. | Material | Količina |
| 1. | Varovalka 10A | 1 kom. |
| 2. | Baterija 9V | 1 kom. |
| 3. | Enopolno stikalo | 2 kom. |
| 4. | Žarnica | 2 kom. |

3. Menjalni stik:




**Opis**: Menjalni stik se uporablja za vklapljanje in izklapljanje enega porabnika iz dveh mest. Primerno je za v hodniku, sobah…

**Kosovnica**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaporedna št. | Material | Količina |
| 1. | Varovalka 10A | 1 kom. |
| 2. | Baterija 9V | 1 kom. |
| 3. | Menjalno stikalo | 2 kom. |
| 4. | Žarnica | 1 kom. |

4. Križni stik:




**Opis**: Križni stik se uporablja za vklapljanje in izklapljanje enega ali več porabnikov iz treh mest. Primerno v velikih sobah, kjer imajo več stikal.

**Kosovnica**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaporedna št. | Material | Količina |
| 1. | Varovalka 10A | 1 kom. |
| 2. | Baterija 9V | 1 kom. |
| 3. | Menjalno stikalo | 2 kom. |
| 4. | Križno stikalo | 1 kom. |
| 5. | Žarnica | 1 kom. |

Smer menjalna DC motorja:



**Opis**: Imamo enosmerni motor DC. S stikalom S1 vklapljamo in izklapljamo delovanje motorja. S stikalom S2 pa spreminjamo smer motorja.

**Kosovnica**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaporedna št. | Material | Količina |
| 1. | Varovalka 10A | 1 kom. |
| 2. | Baterija 9V | 1 kom. |
| 3. | Enopolno stikalo | 1 kom. |
| 4. | Križno stikalo | 1 kom. |
| 5. | DC motor | 1 kom. |