POROČILO FIZIKA-VAJE

RAVNOVESJE TOGEGA TELESA

REZULTATI:

Nekateri izmerjeni podatki:

Fg=6,8N

l=0,64m

A.

1) Izmerjeno : F=3,5N

Računsko: Fs-sila silomera, Fg-sila teže, Fp-sila v osi, sila podlage

M1=M2

l·Fs=l/2·Fg

Fs=l/2·Fg/l

Fs=3,4N

Sila v osi:

Fg=Fs+Fp

Fp=Fg−Fs

Fp=3,4N

2) Izmerjeno: pri kotu 30° vlečeš silomer s silo 3,5N

Računsko:

M1=M2

l·Fs=l/2·Fg

Fs=3,4N

Izmerjeno: Pri kotu 45° vlečeš silomer s silo 3,5N.

Računsko:

M1=M2

l·Fs=l/2·Fg

Fs=l/2·Fg/l

Fs=3,4N

Sila v osi pri kotu 30°:

Fg=Fs+Fp

Fp=Fg−Fs

Fp=3,4N

Sila v osi pri kotu 60°:

Fg=Fs+Fp

Fp=Fg−Fs

Fp=3,4N

B.

Izmerjeno: Sila pri kotu 30° je bila 3,1N.

Računsko:

M1=M2

l·Fs=l/2·Fg ·cos30°

Fs=3,0N

Izmerjeno: sila pri kotu 60° je 1,7N.

Računsko:

M1=M2

l·Fs=l/2·Fg ·cos60°

Fs=1,7N

Sila v osi pri kotu 30°:

Fsy=Fs·cos30°=2,6N Fp=√Fpx²+Fpy²

Fsx=Fs·sin30°=1,5N Fp= 4,5N

Fpy=Fg−Fsy=4,2N

Fpx=Fsx=1,5N

Sila v osi pri kotu 60°:

Fsy=Fs·cos60°=0,85N Fp=√Fpx²+Fpy²

Fsx=Fs·sin60°=1,47N Fp= 6,2N

Fpy=Fg−Fsy=6,05N

Fpx=Fsx=1,47N

C.

Izmerjeno: Pri prvem kaveljčku (l1=40,5N) je sila s katero vlečemo enaka 5,0N.

Računsko:

M1=M2

l1·Fs=l/2·Fg

Fs=l/2·Fg/l1

Fs=5,4N

Izmerjeno: Pri drugem kaveljčku (l2=45,5cm) je sila s katero vlečemo 4,6N.

Računsko:

M1=M2

l2·Fs=l/2·Fg

Fs=l/2·Fg/l2

Fs=4,8N

D.

Izmerjeno: Vlečemo s silo 9,5N pod kotom 30°.

Računsko:

M1=M2

l2·Fs·sin30°=l/2·Fg

Fs=9,6N

KOMENTAR:

Pri teh fizikalnih vajah je bila naša naloga opazovati ravnovesje lesene palice v različnih legah. Za ravnovesje palice smo morali zadostiti dvema pogojema:

vsota vseh zunanjih sil, ki delujejo na telo, mora biti nič

vsota navorov zunanjih sil okrog osi mora biti nič

Na splošno se pri tej vaji izmerjeni rezultati malo razlikujejo od izračunanih. Napaka se je lahko pojavila, ker je bilo nekatere meritve precej težko izvesti, saj si moral upoštevati kote in se zlahka zmotiš za nekaj stopinj. Možna je tudi napaka silomera.

Sila s katero vlečemo ni odvisna od kota pod katerin je palica dvignjena. Sila v osi je veš čas polovica teže. Napaka med izmerjeno in izračunano silo je zelo majhna, samo 0,1N oziroma 3%.

S povečevanjem kota se veča tudi sila v osi. Tu je napaka pri kotu 30° 0,1N oziroma 3%. Pri kotu 60° pa sploh ni prišlo do napake.

Tukaj je prišlo do malce večje napake. Pri prvem kaveljčku je napaka 4% pri drugem pa je napaka samo 2%.

To nalogo je bilo najtežje izvesti, vendar je napaka vseeno precej majhna, samo 1%.