**OPIS ZNAKOV ZA VZDRŽEVANJE TEKSTILNIH IZDELKOV**

**PRANJE:**

  Peremo pri 30 0C.

 Peremo pri 40 0C.

 Peremo pri 60 0C.

 Peremo pri 95 0C.

 Ročno pranje.

 Pranje prepovedano

**LIKANJE:**

 Likanje pri temperaturi do 2000C. Likanje s paro ali z uporabo vlažne krpe je dovoljeno.

 Likanje pri temperaturi do 1500C.  Likanje s paro ali z uporabo vlažne krpe je dovoljeno.

 Likanje pri temperaturi do 1100C.   Likanje s paro je lahko nevarno.

 Likanje prepovedano. Obdelava s paro ni dovoljena.

**BELJENJE:**

 Beljenje s klorom je dovoljeno, vendar le hladno in v razredčeni raztopini.

 Beljenje ali odstranjevanje madežev s klorom ni dovoljeno.

**STROJNO SUŠENJE:**

Dovoljeno sušenje v bobnu. Normalen cikel sušenja.

 Dovoljeno sušenje v bobnu. Sušenje pri nižji temperaturi.

 Sušenje v bobnu ni dovoljeno.

**SUŠENJE NA ZRAKU:**

 Ožemite, obesite in sušite.

 Ne ožemajte, obesite mokro in sušite.

 Ožemite, položite na ravno podlago in sušite.

**KEMIČNO ČIŠČENJE:**

 Kemično čiščenje v vseh topilih, ki se običajno uporabljajo za kemično čiščenje.

 Kemično čiščenje v tetrakloretilenu, monofluortriklormetanu in vseh topilih  navedenih za

 simbol F.

 Kemično čiščenje v trifluoretanu, white špiritu. Postopki čiščenja so brez omejitev.

 Kemično čiščenje ni dovoljeno. Enako ni dovoljeno odstranjevanje madežev s topili.

