**FTP**(file transfer protocol) spada med protokole TCP/IP,

lahko se priklj. na odd. rač. s streznikom,za prijavo na

strež.potrebuje program FlashFXP.Javni(anonimen dostopo)

zaščiteni(up. ime in geslo).Uporaben za prenasanje vseh vrst

datotek. **E-MAIL**-ko preko programa(mailer=odpravnik pošte)

pošljemo spor., si rač. v omrežu podajajo dat. s sporoč. od

strežnika do strežnika(do naslovnika).**VIDEOKONF**.

sharing=hkratno izvajanje rač. prog. 2udeleženca(**point to point**),

več udelež.(**multipoint**//potrebujemo reflektor{lahko programski

:**CU-See Me**} ali aparaturni)+mikrofoni,kamere&internet.

**WWW**=globalno omrežje(omrežjev vseh omrežij).**http**

(Hyper Text Transport Protocol)=protokol,ki omogoča

doseganje strani s pomočjo njihovega naslova.**HTML**

(Hyper Text Mark up Language)

**RAČUNALNIŠKO OMREŽJE**=več rač. oz rač. enot

povezanih med sabo.Vrste:krajevna ali lokalna(**LAN**-na

omejenem prostoru):za povezavo potrebujemo{mrežno

kartico,mrežni kabel,prog. Opremo},Krožna&zvezdna

povezava,globalna(**WAN**-povezujejo različna krajevna

omrežja):povezava poteka s pomočjo ze obstoječega omr.

(telefonsko,ISDN,kabelsko,satelitsko)**MODEM**=

vhodno/izhodna naprava,povezuje rač. preko telef. omrežja

(modulacija-demodulacija),pretvarja iz dig. v analogno

obl.in obratno.**ISDN**=omogoča prenos info. v digitalni

obliki preko telef. omr.