**SESŠ Kranj Tiskalniki**

- Pisalna glava (Premikanje: od desne proti levi)

- Črna barva (64 luknjic)

- Barvna barva (64 luknjic - 3 osnovne barve)

- Pogonski mehanizem (premikanje lista navzgor-dol, glave od leve-desni)

- Procesrska enota (Epson - 32-bitni RISC MB86933H-25, 1 MB pomilnik)

- Podajalec papirja (vhodni max. 150 listov, izhodni max. 100 listov, dodatni vhodni (opcija) max. 250 listov)

- Napajalnik

- 25 žični kabel (25 luknjic v konektorju)

- Poraba ((laserski)max. 600 W med tiskanjem, max. 15 W med mirovanjem)

- Vdelani nabori znakov (22 po velikosti zvezno nastavljivih, 1 rastrsko definiran)

- Ločljivost (300dpi (slabši), 600dpi, 1200dpi (boljši))

- okrajšava dpi = Doc per inch - Pik na palc

- Način tiskanja ((iglični)matrični, barvi, laserski)

- Papir za tiskanje (papir, samolepilne etikete, prosojnice, kuverte, karton)

- Masa papirja (60 do 90 g/m2, karton 90 do 157g/m2)

- Glavni proizvojalci (Epson, Hewlwtt Packard, Canon, Brother)

- Uporaba tiskalnika

- Tiskalnik se uporablja za tiskanje grafičnih izdelkov, ki jih naredimo v določenem grafičnem programu.

- Tiskalniki postajajo tako kot računalniki zmeraj bolj avtomatski, hitrejši in tihi.