Os vrtenja lahko izberemo v poljubni točki Kriteriji za izbiro osi vrtenja:

* os vrtenja je dobro izbrati v prijemališču ene izmed neznanih sil
* če je možno izberemo v prijemališču sile, ki deluje v krajišču
* po možnosti izberemo os vrtenja v levem krajišču.