Sile lahko prijemljejo:

* točkovno
  + - (žebelj, svinčnik..)
* ploskovno
  + - (dlan, tekočine...)
* prostorninsko
  + - (gravitacija, vzgon..)

Tlak-p je razmerje med pravokotno silo na podlago in ploskvijo- ploščino.



F\*cos φ



🡪kot med normalnim vektorjem ravnine in silo

