Sile lahko prijemljejo:

* točkovno
	+ - (žebelj, svinčnik..)
* ploskovno
	+ - (dlan, tekočine...)
* prostorninsko
	+ - (gravitacija, vzgon..)

Tlak-p je razmerje med pravokotno silo na podlago in ploskvijo- ploščino.



F\*cos φ

🡪kot med normalnim vektorjem ravnine in silo

