Laboratorijska vaja FIZIKA

Merjenje radioaktivnosti

Vaja

Merjenje radioaktivnosti

Radioaktivnosti sestavljajo delci:

alfa

beta žarki gama

hitri protoni

nevtroni

Ena izmed naprav za merjenje radioaktivnosti je Gaigher-Mulerjeva cev.

Naloga:

Izmeri radioaktivnost okolice

Izmeri radioaktivnost preparata

Izmeri absorbcijski koeficient bakra

Potrebščine:

komplet za merjenje radioaktivnosti z Gaigher-Mulerjevo cevjo

računalnik

radioaktivni preparat

Navodilo:

Aktivnost okolice meriš petkrat po dve minuti. Aktivnost preračunaj v Bq.

Aktivnost preparata meriš trikrat po 30 s. Aktivnost preračunaj v Bq. Upoštevaj aktivnost okolice.

Pri merjenju absorbcijskega koeficienta bakra meri vsaj pol minute za vsako ploščico.

Radioaktivnost okolice

N
1.	57
2.	44
abs.nap.:	9
povp.vre.:	51

t = 120,0 s

Radioaktivnost snovi

N
1.	580
2.	585
3.	582
abs.nap.:	3
povp.vre.:	582

t = 30,0 s

Absorbcijski koeficient bakra

število ploščic	1. meritev	2. meritev
1	2,120,02	N	319	330	3258
2	4,240,04	304	295	3006
3	6,360,06	287	274	2819
4	8,480,08	266	255	2618
5	10,600,10	226	241	23411
= 6,36mm0,06mm	= 2788

t = 30,0 s

Absorbcijski koeficient svinca

N
1.	100
2.	90
abs.nap.:	7
povp.vre.:	95

t = 30,0 s