8. Vaja:

Ohmov zakon in vezava uporov

Uvod, naloga in potrebščine in potek dela so opisani na priloženem listu.

REZULTATI

Upornik R1

upornik R1
U [V]	I[mA]	R [k]
1,04	1,02	1,01
2,01	1,97	1,02
3,01	2,94	1,01
3,98	3,89	1,03
5,04	4,92	1,04
6,07	5,92	1,02
7,04	6,87	1,01
8,03	7,85	1,03
9,01	8,80	1,02
10,01	9,77	1,02

Iz barvnih označb na uporniku sem razbral, da je upornik 1k

Napaka izmerjene velikosti upornikov iz tabele:

R1 = (1000 20) Ω

R1 = 1000 (1 0,02)Ω  2%

Graf R1:

Vrednosti odčitane iz grafa:

Absolutna napaka: R = (1000+50)

Relativna napaka: R = 1000(10,05)  5%

Upornik R2

Iz barvnih označb na uporniku sem razbral, da je upornik 2k

upornik R2
U [V]	I[mA]	R [k]
1,00	0,5	2
2,01	1,02	1,97
2,98	1,52	1,96
3,98	1,99	2
5,01	2,49	2,01
6,03	3,02	2
7,02	3,51	2
8,03	4,00	2,01
9,00	4,51	2
10,0	5,01	2

Napaka izmerjene velikosti upornikov iz tabele:

R1 = (2000 10) Ω

R1 = 2000 (1 0,01)Ω  1%

Graf R2:

Vrednosti odčitane iz grafa:

Absolutna napaka: R = (2000+24)

Relativna napaka: R = 2000(10,012)  1,2%

Zaporedna vezava upornikov

R = R1 + R2

zaporedna vezava
U [V]	I[mA]	R [k]
1	0,34	3
5	1,67	3
10	3,34	3
R = 1000(10,05) + 2000(10,012) = 3000(10,015)

Napaka izmerjene velikosti skupnega upora iz tabele:

R1 = (3000 0) Ω

R1 = 3000 (1 0,00)Ω  0%

Vzporedna vezava upornikov

vzporedna vezava
U [V]	I[mA]	R [k]
1	1,45	0,68
5	7,4	0,68
10	14,93	0,67

Napaka izmerjene velikosti skupnega upora iz tabele:

R1 = (670 1) Ω

R1 = 670 (1 0,0)Ω  0%

RAZPRAVA

S to vajo smo dokazali, da Ohmov zakon res velja. Pri zaporedni vezavi se vrednosti posameznih upornikov seštevajo, pri vzporedni vezavi pa je obratna vrednost skupnega upora enaka seštevku obratnih vrednosti posameznih uporov. Tokratna vaja je bila lahka, kar je razvidno tudi iz zelo majhnih odstopanj. Majhna odstopanja so tudi posledica natančnega odčitavanja vrednosti iz digitalnega voltmetra in ampermetra.