**Kataster stavb:** GRAFIČNI: katastrski načrt, tlorisi vseh etaž stavb,

prerez > višine etaž, seznam koordinat vogalne točke (KONTURNE)

OPISNI: šifra stavbe, namembnost, površine vseh delov stavbe,

materiali stavbe, podatki o konstrukciji/statika, komunalna opremljenost

**Zbirka listin (originali):** kupoprodajne pogodbe, dedne odločbe, pogodbe o

kreditih, odločbe GURS - spremembe, pogodbe o služnostih

**Načela (pravna) zem. knjige**: nač. javnosti, nač. zaupanja (vse kar piše v ZK

je vse resnično predenj se vpišejo v ZK so podatki večkrat preverjeni, 100% res)

nač. vrstnega reda, nač. dispozicije (varovanje) strank (samo lastnik lahko vpliva

na spremembo ...) izjeme: smrt lastnika, sprememba po služb. dolžnosti, javni interes.

Geodetska dela: doloćitev meje parcele, obnova meje parcel, parcelacija, izravnava meje,

komasacija - zložba zemljišč.

**Elaborat geod. del:** SPLOŠNI: opredelitev dela, parcele, podatki o lastniku, podjetju,

geodet, ki je vodil postopek, pooblaščeni geodet, ki je elaborat potrdil, naročilo in

pooblastilo lastnika. POSEBNI: 1.sklop - VHODNI PODATKI (podatki iz ZK pred posto.)

koordinate, površina ... 2. sklop - VSEBINSKI (zapisniki meritev, skice, izračuni)

3. sklop- NOVO STANJE PO POSTOP. (nove koordinate, nov načrt, nova površina)